Контроль за составом и свойствами сточных вод

В процессе контроля состава и свойств сточных вод абонентовООО «Сигнал» проверяет соответствие фактической концентрации загрязняющих веществ в сточных водах и их свойств поданной Декларации о составе и свойствах сточных вод (Декларация) и (или) нормативам и требованиям к составу и свойствам сточных вод, отводимых в централизованную систему водоотведения (ЦВС).

Контроль состава и свойств сточных вод осуществляется путем:

1 ) обследования объектов абонентов (визуальный контроль).

Проводится в тех случаях, когда визуально можно обнаружить вещества, материалы, отходы и/или сточные воды, запрещенные к сбросу в ЦСВ, из перечня Приложения № 4 к Правилам холодного водоснабжения и водоотведения (Постановление Правительства РФ от 29.07.2013 г. № 644), не прибегая к отбору и анализу проб сточных вод.

2) отбора проб сточных вод.

3) анализа отобранных проб сточных вод.

Периодичность планового контроля определяется ООО «Сигнал» и не может быть чаще 1 раза в календарный месяц. При этом если объем стоков с одного объекта в среднем:

- 30 м3/сутки и более, периодичность планового контроля - не реже 1 раза в календарный год;

- менее 30 м3/сутки с одного объекта, осуществление контроля возможно 1 раз в год, 1 раз в 2 года или реже. Временной интервал между контролем нормативно не устанавлен.

ВАЖНО!

Абонент обязан соблюдать как требования к составу и свойствам сбрасываемых сточных вод, так и нормативы состава сточных вод, и вносить плату как за негативное воздействие на работу ЦСВ, так и плату за нарушение нормативов состава сточных вод.

Плата за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения

     Негативное воздействие на работу ЦСВ оказывают стоки всех абонентов, независимо от вида их деятельности.

      Плата за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения рассчитывается в соответствии с разделом VII Правил холодного водоснабжения и водоотведения.

Расчет платы за негативное воздействие на работу ЦСВ производится ежемесячно:

- либо на основании представленной абонентом Декларации и (или) на основании результатов контроля состава и свойств сточных вод, проводимого ООО «Сигнал» , по формулам, предусмотренным пунктами 120 и 123 Правил ХВС и водоотведения,

- либо  для абонентов при наличии любого из условий, указанных в пункте 123 (4), а именно:

* среднесуточный объем сбрасываемых с одного объекта  сточных вод за период с 01 июля предшествующего календарного года по 30 июня текущего календарного года составляет менее 30 м3;
* отведение (сброс) сточных вод с объекта абонента осуществляется с использованием сооружений и устройств, не подключенных (технологически не присоединенных) к ЦСВ;
* объект абонента расположен во встроенном (пристроенном) нежилом помещении в многоквартирном доме при отсутствии отдельного канализационного выпуска в ЦСВ, оборудованного канализационным колодцем;
* для отбора сбрасываемых с объекта сточных вод отсутствует контрольный канализационный колодец, в котором отбор проб сточных вод абонента может быть осуществлен отдельно от сточных вод иных абонентов.

Плата рассчитывается по формуле, предусмотренной пунктом 123 (4) Правил ХВС и водоотведения:

**П = К×Т×Q,   где**

К= 0,5 - коэффициент компенсации,

Т – тариф водоотведения, действующий для абонента, без учета НДС, учитываемого дополнительно, руб./ м3;

Q – объем сточных вод, отведенных (сброшенных) с объекта абонента за расчетный период, м3

Начисление платы за негативное воздействие на работу ЦСВ по формуле, предусмотренной пунктом 123 (4) Правил № 644, не зависит от факта осуществления абонентом определенных видов хозяйственной деятельности на объекте, с которого отводятся стоки. Исключений в отношении объектов абонентов в зависимости от осуществляемых видов деятельности не предусмотрено.

              При расчете указанной платы по формуле, предусмотренной пунктом 123 (4), Правила № 644 обязывают ООО «Сигнал» отирать пробы сточных вод у абонента.

            Пункт 123(4) введен в Правила № 644 Постановлением Правительства РФ от 22.05.2020 № 728 и применяется к расчету платы за негативное воздействие на работу ЦСВ с 01.07.2020.

               Требования по предотвращению негативного воздействия на работу ЦСВ установлены разделом VI Правил ХВС и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 г. №644. Перечень загрязняющих веществ, по которым установлены требования к составу и свойствам сточных вод в целях предотвращения негативного воздействия на работу ЦСВ, и максимальные допустимые значения их концентраций в сточных водах определены Приложением №5 к Правилами № 644.

Плата за сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод сверх установленных нормативов состава сточных вод

Порядок исчисления платы за сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод сверх установленных нормативов состава сточных вод и порядок взимания с абонентов указанной платы определен в разделе ХV Правил ХВС и водоотведения.

Перечень загрязняющих веществ, по которым установлены нормативы состава сточных вод, и значения нормативов состава сточных вод определены Постановлением Администрации а серовского городского округа от 24.07.2020 № 991 «Об утверждении нормативов состава сточных вод сбрасываемых в централизованную систему водоотведения в границах муниципального образования «Серовский городской округ».

        Положениями пункта 167 раздела ХIII Правил № 644раздела ХIII Правил № 644 определены объекты абонентов, в отношении которых нормативы состава сточных вод не устанавливаются*.*

         Расчет платы за сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод сверх установленных нормативов состава сточных вод производится ежемесячно:

- либо на основании представленной абонентом Декларации и (или) на основании результатов, полученных в ходе осуществления контроля состава и свойств сточных вод, проводимого ООО «Сигнал», по формуле, предусмотренной в пункте 197 Правил № 644,

- либо по формуле, предусмотренной пунктом 203 Правил № 644 (без доказывания факта превышения установленных нормативов состава сточных вод)

Пнорм. сост. = 2 x Т x Q

при наличии любого из условий, указанных в пункте 203, а именно:

* среднесуточный объем сбрасываемых с одного объекта абонента сточных вод за период с 01 июля предшествующего календарного года по 30 июня текущего календарного года составляет менее 30 м3, при этом объект используется в целях осуществления деятельности, приведенной в абзаце 2 пункта 203 Правил № 644;
* объекты абонентов, расположенных во встроенном (пристроенном) нежилом помещении в многоквартирном доме при отсутствии отдельного канализационного выпуска в ЦСВ, оборудованного канализационным колодцем;
* для отбора сбрасываемых с объектов абонентов сточных вод отсутствует контрольный канализационный колодец, в котором отбор проб сточных вод абонента может быть осуществлен отдельно от сточных вод иных абонентов.

      Раздел ХV введен в Правила № 644 Постановлением Правительства РФ от 22.05.2020 № 728 и применяется к расчету платы за сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод сверх установленных нормативов состава сточных вод с 01.07.2020.